**Инструкция по обновлению ПО:**   
  
Внимание: Не выключайте питание ресивера во время загрузки данных! Подключение кабеля RS-232 следует производить в выключенном состоянии.   
  
  
Способ 1   
Выключите питание ресивера.   
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.   
Запустите программу DRE Burner.   
Откройте в DRE Burner файл с расширением \*.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.   
Нажмите кнопку "Upload".   
Включите питание ресивера.   
  
Способ 2   
Выключите питание ресивера.   
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.   
Включите ПК.   
Войдите в меню Настройка\Передача данных, нажмите красную кнопку. Подтвердите обновление: выберите "Да" и нажмите кнопку ОК.   
Запустите программу DRE Burner.   
Откройте в DRE Burner файл с расширением \*.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.   
Нажмите кнопку "Upload".   
  
**Универсальный код для снятия юзер кода.**  
Другими словами снятие родительского кода ресивера.  
  
Внимание : работает только на ПО 2.0.91 ( возвращаемся на 2.0.91 , снимаем код , заливаем рекомендованную версию ПО )  
Если Вы забыли PIN код , нужно нажать последовательно кнопки  
1 - MENU  
2 - STATUS  
3 - белая  
4 - 9  
5 - желтая  
6 - 4  
7 - красная  
8 - 8  
9 - 7  
10- 3  
11- 5  
12- зеленая