**Инструкция по обновлению ПО:**

Внимание: Не выключайте питание ресивера во время загрузки данных! Подключение кабеля RS-232 следует производить в выключенном состоянии.

Способ 1
Выключите питание ресивера.
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.
Запустите программу DRE Burner.
Откройте в DRE Burner файл с расширением \*.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.
Нажмите кнопку "Upload".
Включите питание ресивера.

Способ 2
Выключите питание ресивера.
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.
Включите ПК.
Войдите в меню Настройка\Передача данных, нажмите красную кнопку. Подтвердите обновление: выберите "Да" и нажмите кнопку ОК.
Запустите программу DRE Burner.
Откройте в DRE Burner файл с расширением \*.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.
Нажмите кнопку "Upload".

**Универсальный код для снятия юзер кода.**
Другими словами снятие родительского кода ресивера.

Внимание : работает только на ПО 2.0.91 ( возвращаемся на 2.0.91 , снимаем код , заливаем рекомендованную версию ПО )
Если Вы забыли PIN код , нужно нажать последовательно кнопки
1 - MENU
2 - STATUS
3 - белая
4 - 9
5 - желтая
6 - 4
7 - красная
8 - 8
9 - 7
10- 3
11- 5
12- зеленая