**Инструкция по обновлению ПО:**   
  
1. Разархивируйте загруженный файл

2. Загрузите его на USB диск ( в кореневой католог) , предварительно отформатированный в FAT32,

3. Вставьте USB диск в ресивер, Gi S8290 должен увидеть диск и предложить Вам обновить ПО

4. Нажмите красную кнопку для обновления программного обеспечения

5. Зайдите в меню "Установки->Сброс настроек" и сбросьте ресивер на заводские настройки.

Установка плагинов:

1. Распакуйте plugin\*\*\*\*\*.zip.

2. Cкопируйте папку plugin ( в ней должны находится 2 папки "etc" и "bin") в "корень" USB диска.

3. Подключите USB диск к ресиверу.

4. После появления окна обновления приемника - нажмите вправо или влево для выбора меню обновления/установки плагинов.

5. Нажмите красную кнопку для установки/обновления плагинов.

6. После установки - ресивер будет перезагружен автоматически.

7. Подключите ресивер к локальной сети.

8. Подключитесь к ресиверу при помощи файловых менеджеров TotalCommander, CuteFTP. ( логин- root, пароль - отсутствует )

7. Скопируйте файл keydata.tmp в папку на ресивере /var

<Меню Плагины>

Перейти в Меню> Утилиты> Плагины;

1. MCAS: меню активации функции "мультикардридер".

Если вы установите тип старта на "Auto", MCAS будет запускаться автоматически при включении приемника.

Если вы установите тип старта на "Вручную", вы можете запустить / остановить его вручную в этом меню.

2. Keditor: меню редактирования ключей ( ЭМУ).

3. Xcamclient: меню активации настроек подключения к серверу.

Если вы установите тип старта на "Auto", Подключение к серверу(ам) будет осуществляться автоматически при включении приемника.

Если вы установите тип старта на "Вручную", вы можете запустить / остановить подключение вручную в этом меню.

4. XcamConfigure: меню редактирования настроек подключения к серверу (ам)

5. ExSIM: Вы можете подключать внешние модули, которые использует TWIN protocol, KNJ ... (Пуск> кнопку ОК> Установить модуль)

Y4 также объединен c ExSIM.

Спутниковый режим "А" для TWIN protocol и Спутниковый режим "B" для Y4.

\* Также Вы можете добавить Бисс ключи и нажав в главном Меню> 8282> Зеленая кнопка