Описание: 
Версия для обновления ПО приемников GS6301 по USB с версий 2.0.059 и 1.7.150.


Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!


version:
STB		1.8.337

filename: flash32.bin
Checksum: feb1830df19d788489e4645802ec6ea7

filename: ssu_gsc_stb.upg
Checksum: f84dafcdae7e421fd882c50652bf94d4


How to update:

Внимание! Перед началом обновления ПО необходимо внимательно изучить настоящую инструкцию! Отключать питание приемника во время обновления ПО недопустимо! В противном случае приемник выйдет из строя.

1. Поместить файлы flash32.bin и ssu_gsc_stb.upg в корневой каталог USB-флеш накопителя, предварительно отформатированного в файловой системе FAT32. Внимание: изменять названия файлов запрещено!
2. Выключить питание приемника путем извлечения блока питания из электрической розетки.
3. Вставить USB-флеш накопитель в приемник.
4. Включить питание приемника: вставить блок питания в розетку и включить приемник кнопкой "ВКЛ./ВЫКЛ." на передней панели.
5. После включения приемника на передней панели будет отображаться индикация "boot", которая в дальнейшем сменится на индикацию "U  1", "U  2" и так далее до "U100". Внимание: во время обновления на экран телевизора (ни через выход HDMI, ни через выход CVBS) никакой информации не выводится!
6. После того, как на передней панели отобразилась индикация "U100", необходимо подождать не менее 10 секунд, после чего извлечь USB-флеш накопитель из приемника.
7. Выключить и включить питание приемника путем отключения и подключения блока питания к электрической розетке. Обновление завершено.

Длительность обновления приемника составляет примерно 15 минут.

2016.07.18 SPb