
Версии программного обеспечения (ПО) для приемника HD9303 и NKE.

Описание, как прошить.

Обновление ПО приемника.

1.Скопировать в корневую директорию флешки файлы update.info и 2012_06_26_HD9303_hw47_0_10_37.dre
2.Вставить флешку в работающий приемник, согласиться на проведение обновления. 

Обновление ПО NKE.
1. Удалить файлы ПО приемника с флешки.
2. Скопировать в корневую директорию флешки файл nke.bin, содержащий ПО NKE-1. 
3. Вставить флешку в работающий приемник. Прошивка ПО NKE производится без вывода какой-либо индикации. 
4. По истечении 30-60 секунд приемник начнет перезагрузку, в момент исчезновения изображения с экрана телевизора необходимо сразу отключить флешку от приемника.

Версия приемника 0.10.37. 
Версия NKE 02.00.11


filename: 2012_06_26_HD9303_hw47_0_10_37.dre
Checksum: 8426d58b6cbff428548417c1d0854158

filename: upgrade.info
Checksum: db4785ff427da11626c51b4f65bcf031

filename: nke.bin
Checksum: fb8b90f11a99843c1d5ea1fcd59dfaa9


2012.06.26 Spb


